Data/hora: 24/05/2024 17:26:27

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 05/07/1996
Data da última atualização: | 19/06/2023
Autoria: | NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.
Afiliação: | TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA.
Título: | Bulbo infiltrômetro.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1988.
Páginas: | 6 p.
Descrição Física: | il.
Série: | (EMBRAPA-CPATSA. Comunicado técnico, 32)
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na irrigação por gotejamento, recomenda-se que a percentagem de área molhada seja obtida em base ao bulbo molhado produzido por gotejadores em condições de campo. Entretanto, muitos sistemas são dimensionados utilizando-se dados tabelados devido a inexistência de equipamentos apropriados. Diante disto, desenvolveu-se um bulbo infiltrômetro que possibilita a determinação do bulbo molhado em testes de campo. Este equipamento é constituido de três partes: 1. Reservatório; 2. Coluna de nivel constante e 3. Microtubo. O reservatório de cimento amianto com capacidade para 50 l e apoiado num suporte de madeira e conectado à coluna de nível constante, através de uma mangueira com 1/2" de diâmetro. A coluna é constituida por um tubo de PVC rígido com 0,77 m de comprimento de 3" de diâmetro, fechada com tampão de PVC em ambas as extremidades (tampão inferior colado e tampão superior removível). No interior da coluna instala-se uma boia de PVC de 3/4", modificada. A haste da boia deve ficar com aproximadamente 0,18 m de comprimento e a borracha de vedação deve ser substituida por outra mais macia, como por exemplo, a borracha de silicone. A tomada de água para conexão do microtubo está situada a 0,10 m da base inferior. O microtubo de polietileno instalado na base inferior da coluna, apresenta um comprimento de 3,03 m e 3 mm de diâmetro para uma vazão de 4 l/h, e este deve ficar fixado num suporte o qual é enterrado no solo.
Palavras-Chave: | Bulbo infiltrômetro; Infiltrometer bulb.
Thesagro: | Irrigação.
Thesaurus Nal: | irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/7672/1/COT32.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7672-1) - UMT - FL - PP - 10551 -  - 10551 - DIS