Data/hora: 18/06/2024 13:49:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	TORRE-NETO, A.; COLNAGO, L. A.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Conversor analógico digital, interface e software para RMN.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1991.	
Páginas: 	p.17.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi desenvolvido um cartao tendo 2 conversores A/D com interface e software compativeis com o IBM-PC. A resolucao dos conversores e de 12 bits e a taxa de amostragem maxima e de 100KHz. Alem dos CADs o cartao possui 16 canais de entrada ou saida digital para uso geral. Esta prevista a implantacao, no proprio cartao, de um gerador de sequencia de pulsos programavel de 5 canais e resolucao temporal de 150nS. O software permite a aquisicao com media acumulativa do sinal ("average"). Tambem esta implementada a aquisicao com FFT e visualizacao grafica do espectro num tempo de repeticao da ordem de 1 segundo. Uma das aplicacoes deste cartao esta no espectrometro de RMN para ensino, tambem apresentado neste encontro.	
Palavras-Chave: 	Analogic; Conversor analógico-digital; Converters; EMBRAPA-CNPDIA; Espectroscopia; Interface; NMR; Nuclear magnetic resonance; Programa; Ressonância magnética nuclear; RMN; Software.	
Thesaurus Nal: 	spectroscopy.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5266-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00048 -  - 1991.00048 - DIS