Data/hora: 02/06/2024 18:02:09

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 28/09/1999
Data da última atualização: | 05/07/2006
Autoria: | NOBREGA, L. H. P.; PRESTES LOPES, R. A.; GROTH, D.; KRZYZANOWSKI, F. C.
Título: | Avaliacao de danos mecanicos em sementes de soja com tres niveis de umidade submetidas a mecanismos distribuidores de semeadoras.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 1999, Londrina. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 1999.
Páginas: | p.367.
Série: | (Embrapa Soja. Documentos, 124).
Idioma: | Português
Conteúdo: | As sementes de soja de boa qualidade, quando semeadas no campo emergem resultando muitas vezes em estandes irreguladoras decorrentes de fatores nao favoraveis a germinacao e emergencia ou mesmo sob condicoes satisfatorias; em tais condicoes, a emergencia das plantulas pode ser afetada por danos provocados as sementes durante o processo de semeadura mecanica. Sementes de soja dos cultivares BR-36 e BR-37, colhidas manualmente, com grau de umidade ajustado para 9, 11 e 13%, foram avaliadas quanto a ocorrencia de danos mecanicos por meio do teste de tetrazolio, apos submetidas a passagem atraves dos mecanismos distribuidores  de sementes de semeadoras comerciais (disco horizontal, inclinado, vertical com copo coletor, pneumatico e de rotor canelado helicoidal. A determinacao da viabilidade das sementes apontou o mecanismo disco vertical inclinado como o responsavel pela sua reducao, na umidade de 11% do cultivar BR-36 e o disco horizontal, no BR-37. A determinacao do vigor demonstrou que os mecanismos distribuidores afetaram o desempenho das sementes, sendo maior no rotor canelado para o cultivar BR-36 e no disco horizontal, para o BR-37. Maiores porcentagens de danos mecanicos localizados tanto no embriao quanto em qualquer outra parte das sementes, tanto na classe 1-8 quanto na 6-8, foram provocadas pelo mecanismo disco vertical inclinado, em ambos os cultivares, com niveis de umidade variaveis.
Palavras-Chave: | Dono mecanico; Seed; Soybean.
Thesagro: | Semente; Soja.
Thesaurus Nal: | mechanical damage.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (16714-1) - UMT - PL - -- - PC 633.340981 - C749a - 5047 - DIS