Data/hora: 01/06/2024 05:26:17

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 02/09/2013
Data da última atualização: | 02/09/2013
Autoria: | NOLÊTO, D. H.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; BRAGA, D. L.; MOUSINHO, F. E. P.; SOUSA, C. C.
Afiliação: | DÔNAVAN H. NOLÊTO, UFC; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; DARLAN L. BRAGA, UFC; FRANCISCO E. P. MOUSINHO, UFPI/CCA; CAMILA C. SOUSA, ESALQ-USP.
Título: | Comparação de métodos empíricos de estimativa da evapotranspiração de referência para Piripiri, Piauí.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 42., 2013, Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBEA, 2013.
Páginas: | 4 p.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Notas: | CONBEA 2013.
Conteúdo: | O cálculo diário da evapotranspiração de referência (ETo) é a base para se determinar a lâmina de irrigação a ser aplicada aos cultivos. O método padrão de estimativa da ETo por Penman-Monteith/FAO (PM), por usar muitos elementos climáticos, torna os cálculos mais onerosos e de difícil aplicação em diversos locais. Este trabalho objetivou comparar e avaliar o desempenho de métodos empíricos de estimativa da ETo, de modo a proporcionar maior acessibilidade à estimativa de ETo pelos produtores do Perímetro Irrigado do Açude Caldeirão, em Piripiri, Piauí. Os dados climáticos foram obtidos em uma estação agrometeorológica automática localizada dentro do Perímetro (latitude 04º20?00,4?S e longitude 41º43'52?W), de 01/01/2005 a 31/12/2009. Os métodos de estimativa de ETo avaliados foram os de Thornthwaite (TH), Blaney-Criddle (BC), Jensen-Haise (JH), Priestley-Taylor (PT), Hargreaves-Samani (HS) e Método da Radiação (Rad), admitindo como método padrão para comparação o de Penman-Monteith/FAO. Foram realizados cálculos do erro padrão da estimativa (EPE), dos coeficientes de determinação, correlação, índice de Willmott e de confiança entre os métodos avaliados e o padrão. Todos os métodos de estimativa de evapotranspiração de referência obtiveram desempenho ótimo quando comparados a PM, porém TH, BC, JH e Rad superestimaram os valores de ETo diária. Os métodos HS e PT apresentaram os menores EPE, sendo estes indicados para o adequado manejo de irrigação no Perímetro Irrigado do Açude Caldeirão.
Palavras-Chave: | Açude Caldeirão; Manejo de irrigação.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/88911/1/TR-POSTER0075-1.pdf
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (29669-1) - UPC - AA - DD - S 184/13 -  - 2013.00184 - DIS