Data/hora: 07/06/2024 22:46:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/07/1993
Data da última atualização: | 08/07/1993
Autoria: | PIMENTA, A. S.; OLIVEIRA, J. S. de; VALENTE, O. F.
Título: | Padronizacao de um metodo para fracionamento de alcatrao de eucalipto.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.16, n.3, p.337-345, set./dez. 1992.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Alcatroes de eucalipto produzidos em laboratorios e em industria foramfracionados, visando a obtencao dos fenois (creosoto), segundo um metodo padronizado a partir de metodos  descritos na literatura. O alcatrao de laboratorio foi destilado ate a temperatura maxima de 270C e o seu equivalente produzido em industria foi destilado ate 300C. Os oleos destilados a partir dos alcatroes brutos foram extraidos com solucoes de acido cloridrico, a 7%, e bicarbonato de sodio, a 10%, obtendo-se os respectivos creosotos puros. Os creosotos de laboratorio e industrial apresentaram propriedades quimicas similares, todavia, o creosoto industrial foi mais rico em fenois de alto ponto de ebulicao. O metodo de fracionamento e eficiente, resultado em creosoto compostos unicamente por fenois volateis, isentos de agua, piche e acidos organicos.
Thesagro: | Alcatrão; Eucalipto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10726-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS