Data/hora: 08/06/2024 05:26:35

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 18/03/2005
Data da última atualização: | 18/08/2006
Autoria: | GUISELINI, C.; SENTELHAS, P. C.; OLIVEIRA, R. C.
Afiliação: | ESALQ.
Título: | Uso de malhas de sombreamento em ambiente protegido II: efeito sobre a radiação solar global e a fotossinteticamente ativa.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 19-26, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho o objetivo foi avaliar-se a influência de ambientes cobertos com filme de polietileno branco leitoso e diferentes malhas de sombreamento (termo-refletora - 50% e preta - 50%) nas seguintes variáveis ambientais: irradiância solar global (Qg) e irradiância fotossinteticamente ativa (RFA). O experimento foi realizando entre o 16-04-2002 a 25-05-2002, na área experimental do Departamento de Ciências Exatas, das E.S.A. "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, em Piracicaba, SP. Foi instalado um ambiente protegido, subdividido em três partes iguais, por meio de paredes internas de polietileno, na qual foi cultivada gérbera. Um dos ambientes era coberto apenas pelo plástico leitoso, enquanto os outros dois possuíam, ainda, malhas de sombreamento, que foram instaladas internamente, à altura do pé direito, sendo um com malha termo-refletora e outro com malha preta, ambas com 50% de sombreamento. Os sensores de radiação solar foram instalados no centro de cada ambiente protegido e em uma estação meteorológica automatizada, a 100 m do experimento. Os ambientes protegidos afetaram os elementos meteorológicos diminuindo a radiação solar global e fotossinteticamente ativa. As transmitâncias médias da radiação solar global pelas coberturas (plástico leitoso, plástico leitoso com malha termo-refletora e plástico leitoso com malha preta) foram, respectivamente 24,11 e 7%. A fração RFA/Qg foi a mesma para os ambientes plástico leitoso e plástico leitoso com malha termo-refletora (0,44), sendo maior no ambiente coberto pelo plástico leitoso com malha preta (0,51).
Palavras-Chave: | Malha preta; Malha termo-refletora; Polietileno branco leitoso.
Thesagro: | Microclima.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10619-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS