Data/hora: 28/05/2024 18:01:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/02/1993	
Data da última atualização: 	16/02/1993	
Autoria: 	OLIVEIRA, R. C.; FOELKEL, C. E. B.; GOMIDE, J. L.	
Título: 	Producao de celulose kraft a partir de misturas de madeiras de Pinus strobus var. chiapensis e Eucalyptus urophylla, de origem hibrida.	
Ano de publicação: 	1979	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.3, n.2, p.195-207, jul./dez. 1979.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este estudo teve como objetivo verififcar a viabilidade de producao de celulose kraft a partir de misturas de cavacos de madeira de Pinus strobus var.chiapensis e Eucalyptus urophylla, de origem hibrida. Foram utilizadas, nos cozimentos, quatro dosagens de madeira de P.strobus e E.urophylla (0%; 33,33%' 66,66% e 100%). Para estudo de rendimentos, teores de rejeitos, numero kappa e viscosidade, os tratamentos foram dispostos segundo um esquema fatorial 4 x 2 x 2, para os fatores porcentagem de Pinus, fator H e alcali ativo, com tres repeticoes. As misturas de madeiras de P.strobus e E.urophylla para cozimento kraft sao viaveis e permitem a obtencao de polpas com diferentes qualidades, sendo que a proporcao ideal de cada especie na mistura depende das caracteristicas desejadas do produto final. Em razao das diferencas de caracteristicas quimicas e anatomicas entre as madeiras, ambas se comportam de modo diferente durante a deslignificacao, e transmitem suas caracteristicas a polpa final. A madeira de Pinus strobus, que contem mais lignina, e de mais dificil deslignificacao que a de Eucalyptus urophylla, necessitando de condicoes mais drasticas de cozimento. A madeira de Pinus strobus, por apresentar manor densidade e menores rendimentos,quando deslignificada em mistura com Eucalyptus urophylla, ocasiona maior consumo de madeira por tonelada do produto final.	
Palavras-Chave: 	Celluloses; Pinus strabus.	
Thesagro: 	Celulose.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10989-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS