Data/hora: 05/06/2024 00:12:00

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 13/11/2014
Data da última atualização: | 13/11/2014
Autoria: | MANFREDI, M.; COLODETTE, J. L.; OLIVEIRA, R. C. de; BARBOSA, B. M.
Título: | Efeitos da sequência de branqueamento na ação de alvejantes óticos em celulose kraft de eucalipto.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 2, p. 223-230, abr./jun. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Durante o processo de branqueamento a celulose é tratada com reagentes químicos que, ao se tornarem resíduos na polpa, podem interferir na ação dos alvejantes óticos. Diferentes sequências de branqueamento podem produzir polpas com o mesmo grau de alvura, mas com potenciais diferentes para incremento da brancura por meio da aplicação de alvejantes óticos. Neste trabalho, objetivou-se avaliar a influência da sequência de branqueamento da celulose na eficiência de alvejantes óticos dos tipos dissulfonados e tetrassulfonados. Foram utilizadas polpas kraft de eucalipto branqueadas por quatros sequências de branqueamento em três níveis de alvura. Para cada sequência de branqueamento foi gerado um modelo matemático predizendo a brancura final da polpa em função da alvura inicial e carga (quantidade de reagente) de alvejante aplicada. Foi constatado que a presença de resíduos organoclorados na celulose reduz a eficiência dos alvejantes. Sequências que utilizam menor carga de dióxido de cloro possibilitam maiores ganhos na brancura com a aplicação de alvejantes óticos. A substituição de um estágio final de branqueamento com dióxido de cloro por um estágio com peróxido de hidrogênio aumentou a eficiência dos alvejantes.
Palavras-Chave: | Alvejante ótico; Branqueamento; Celulose de eucalipto; Eucalyptus pulp; Optical brighteners.
Thesaurus Nal: | bleaching.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52962-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS