Data/hora: 14/06/2024 00:43:42

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | ZUCOLOTTO, V.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Estudo da cinetica de adsorcao de filmes auto-montados de POMA.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.262-263.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A tecnica de automontagem para a formacao de filmes ultrafinos de polimeros condutores tem proporcionado excelentes resultados, com a producao de novos materiais de caracteristicas unicas. O processo de adsorcao das cadeias polimericas ao substrato solido, entretanto, ainda nao foi completamente elucidado, particularmente no que diz respeito a cinetica de adsorcao. Nesse trabalho foi realizado um estudo sistematico da adsorcao de camadas de poli(o-metoxianilina) (POMA) alternadas com camadas de acido polivinil sulfonico (PVS), atraves de medidas de absorbancia o UV-vis. As deposicoes foram realizadas com solucoes de pH=3.0 e concentracao de 10E-2M. Observou-se que a quantidade de material adsorvido aumenta abruptamente nos primeiros segundos de imersao do substrato, passa por um pico em aproximadamente 2-3 minutos, e depois atinge o estado estacionario no qual nao ha mais deposicao. O tempo em que ocorre esse pico varia com o numero de camadas ja depositadas. A adsorcao direta no substrato e a mais lenta, sendo que o pico se desloca para tempos menores quando a camada de POMA e depositada sobre 4,9 ou 14 bicamadas de POMA/PVS. Nao se sabe, por enquanto, que mecanismo controla a adsorcao, embora os resultados iniciais indiquem claramente que o controle nao e por difusao exclusivamente, como ocorre com alguns polieletrolitos.
Palavras-Chave: | Automontagem; Filmes ultrafinos; Polimeros condutores; Tecnica.
Thesagro: | Adsorção.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5514-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00002 - ZUC - 1995.00002 - DIS