Data/hora: 11/06/2024 18:08:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	12/03/2010	
Autoria: 	COLNAGO, L. A.; OSTE, R. de; FERREIRA, W. S.; PIENIZ, L. C.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPSA.	
Título: 	Micrômetro digital para medir altura de albúmen do ovo.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.3, p.333-337, mar. 1993.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Construiu-se um micrometro digital para medir a altura do albumen do ovo. Usou-se como sensor da altura um relogio comparador modificado. Nesse sensor sao gerados dois trens de pulso defasados de 90 graus e que sao enviados a parte eletronica. Esta foi construida com circuitos integrados CMOS e consiste de detectores de fase, contadores decimais, decodificadores de sete segmentos e um circuito detector da superficie da clara do ovo. Esse micrometro apresenta uma leitura de ate 20mm, com resolucao de mais ou menos 0,1mm.	
Palavras-Chave: 	Albumen; Egg; Haugh unit; Micrometer; Micrômetro digital; Quality; Unidade Haugh.	
Thesagro: 	Ovo; Qualidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5029-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00012 -  - 1993.00012 - DIS