Data/hora: 07/06/2024 18:13:00

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/02/2016
Data da última atualização: | 10/08/2018
Autoria: | OTONI, C. G.; LOREVICE, M. V.; MOURA, M. R. de; CORREA, D. S.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | DANIEL SOUZA CORREA, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.
Título: | High pressure microfluidization reduces hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) molecular weight but improves mechanical properties of microcrystalline cellulose (MCC)-reinforced HPMC films.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: BRAZILIAN MRS MEETING, 14., 2015, Rio de Janeiro. Program book... Rio de Janeiro: SBPMat, 2015. 1 p.
ISBN: | 978-85-63273-29-1
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Evento.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181232/1/High-pressure-microfluidization-reduces-hydroxypropyl-methylcellulose.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (15697-1) - UPC - RA - DD - PROCI-15.00176 -  - 2015.00176 - DIS