Data/hora: 30/05/2024 23:00:06

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 21/01/1994
Data da última atualização: | 13/03/2023
Autoria: | PAES, L. A. D.
Título: | Caracteristicas hidraulicas dos microaspesores Dantas MA 120e Irtec e das linhas laterais em sistemas de irrigacao por microaspersao.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1985.
Páginas: | 85p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado
Conteúdo: | Determinar as características hidráulicas de dois modelos de microaspesores existentes no mercado nacional, estabelecendo um função vazão-pressão para cada modelo; estudar os efeitos da temperatura da água sobre a vazão do microaspesor, sob pressão constante; estudar a perda de carga na linha lateral, com e sem microaspesores; estabelecer valores do coeficiente  de redução de perda de carga F. (Christiansen) e determinar o numero máximo de microaspersores, por linha lateral.
Palavras-Chave: | Caracteristica; Hydaulic; Microaspersor.
Thesagro: | Hidráulica; Irrigação; Microaspersão.
Thesaurus Nal: | equipment; irrigation; sprinkler irrigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (23850-1) - ADD - TS - PP - 15/1985 -  - 1985.00015 - DIS