Data/hora: 01/06/2024 17:53:14

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Rondônia.
Data corrente: | 26/09/1997
Data da última atualização: | 10/11/1997
Autoria: | APPOLONI, C. R.; ANDRELLO, A. C.; PARREIRA, P. S.; PAULA, F. R.; COIMBRA, M. M.; PASSARIN, A. L.; GUIMARAES, M. F.
Afiliação: | Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Fisica, CCE, CP. 6001, CEP86051-970, Londrina,PR, appoloni@npd.uel.br.
Título: | Determinacao da erosao/sedimentacao do solo atraves da medida da concentracao de cesio - 137.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO NACIONAL DE INSTRUMENTACAO AGROPECUARIA - SIAGRO, 1., 1996, Sao Carlos, SP. Anais... Sao Carlos: EMBRAPA-CNPDIA / Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997. p.103-108
Idioma: | Português
Conteúdo: | A medida da redistribuicao do Cesio-137 no campo permite determinar a erosao/sedimentacao do solo. Foram medidas as atividades de Cesio-137 em amostras de solo de uma microbacia do norte do Parana, empregando um detetor de raios gama de Ge(HP) e eletronica nuclear padrao de espectrometria gama. A eficiencia de detecao foi determinada atraves da medida de padroes, preparados com atividades conhecidas do radionuclideo de interesse. Perdas (ganhos) de solo foram determinadas para regioes de topo, meia encosta e vale, em seis diferentes transectos na microbacia estudada.
Palavras-Chave: | Cesio137.
Thesagro: | Erosão do Solo; Sedimentação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Rondônia (CPAF-RO)

Exemplares:

CNPMF - (14329-1) - EMB - PL - -- - 681.763 - S612a - 1997.00108 - DIS
CPAF-RO - (2250-1) - EMB - PL - -- - 681.763 - S612a - 1997.0286 - DIS