Data/hora: 01/06/2024 04:31:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	05/01/1998	
Data da última atualização: 	31/10/2007	
Autoria: 	CANZIAN, E.; SARAIVA, A. M.; CUGNASCA, C. E.; PAZ, S. M.	
Título: 	Projeto de um monitor de semeadora com GPS para pesquisa em agricultura de precisão.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO DA SBI-AGRO,1.; WORKSHOP ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN AGRIBUSINESS, 1997, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Agrosoft: CTSOFT: SBI-AGRO, 1997.	
Páginas: 	p.361-368	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Agrosoft 97. 	
Conteúdo: 	Para auxiliar o operador durante o processo de semeadura, desenvolveu-se no Laboratoório de Automação Agricola da Universidade de São Paulo um monitor de semeadora composto de dois módulos eletrônicos com "hardware" proprietário. As funções básicas desse equipamento são detectar e informar eventuais falhas na queda de sementes para que elas possam ser corrigidas, e coletar dados do processo para análise posterior. A fim de integrá-los a sistemas de agricultura de precisão, alterou-se a sua arquitetura de "hardware" e acrescentou-se um receptor do Sistema de Posicionamento Global (GPS - Global Positioning System). O equipamento atual utiliza um microcomputador compátivel com IBM-PC, que, conectado ao receptor GPS, armazena os dados de mapas de semeadura, que poderão ser utilizados por sistemas de informações geográficas (GIS - Geographic Information Systems).	
Palavras-Chave: 	Agroinformática; Agroinformatics; Informática agropecuária.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (6285-1) - ADD - PL - -- - 630.285 - CON - 1997.00014 - DIS