Data/hora: 03/06/2024 06:48:10

Biblioteca(s): | Embrapa Agrobiologia; Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Instrumentação; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pantanal; Embrapa Rondônia; Embrapa Roraima; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 08/04/2005
Data da última atualização: | 02/08/2017
Autoria: | PEREIRA, J. C. D.; TOMASELLI, I.
Título: | Controle da mancha marrom através da imersão da madeira recém serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii em soluções aquosas de fluoreto de sódio.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Colombo: Embrapa Florestas, 2004.
Páginas: | 15 p.
Série: | (Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 18).
ISSN: | 1676-9449
Idioma: | Português

Conteúdo:

Como forma de controle da mancha marrom, durante a secagem da madeira serrada de Pinus elliottii var. elliottii sob altas temperaturas, estudou-se o efeito do pré-tratamento com fluoreto de sódio. Foram testados quatro concentrações e quatro períodos de empilhamento. Os resultados foram analisados através do teste não paramétrico de Friedmann e de regressão. O melhor tratamento foi a imersão da madeira recém-serrada em solução aquosa de floreto de sódio, a 1% em peso, durante 15 segundos. Todavia, o mecanismo de controle, investigado por radiologia, é de natureza física ao invés de química: o tratamento não impede a formação das manchas, apenas determina um ligeiro recuo da linha úmida para o interior da madeira logo ao início da secagem, o que faz com que as mesmas se formem mais internamente e não sejam visíveis após a remoção das camadas superficiais por aplainamento.
The effect of dip treatment in sodium fluoride solutions was studied in order to control brown stain during kiln drying slash pine sawn wood at high temperature. Four concentrations and four solid piling periods after treatment were evaluated. Results were analised according to the Friedmann test and regression analysis. Dipping freshly cut timber for fifteen seconds in water solution at 1% in weight was the best treatment. The way according to which sodium fluoride treatment works in brown stain control seems to be physical instead of a chemical one. Wet line receded to inner portions of the treated samples in an earlier stage of drying and this seems to be the reason associated to the fact that stain was almost absent in layers close to the surface. Neverthless, changes in colour of the treated material appeared in deeper portions of the boards.

Palavras-Chave: | Brown stain; Control; Controle; Controle de doença; Disease; Espécie exótica; Kiln drying; Madeira - Mancha marrom - Controle; Mancha; Marrom; Pinus elliottii - doenca - Controle; Slash pine.
Thesagro: | Doença; Doença de planta; Madeira; Mancha Marrom; Pinheiro; Pinus Elliottii; Secagem.
Thesaurus Nal: | wood.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162336/1/Boletim-de-pesquisa-18.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)

Exemplares:

CNPDIA - (11011-1) - ADD - FL - -- - 634.9751 - P436c - 2008.00102 - DIS
CPAMN - (20471-1) - EMB - FL - PP - FOL 566/05 -  - 2005.00566 - DIS
CPAMN-UEPP - (11206-1) - EMB - FL - -- - FOL 049/2006 -  - 2006.00049 - DIS
AI-SEDE - (34274-1) - EMB - FL - -- - 08393 - CNPF - 08393 - DIS
AI-SEDE - (34274-2) - EMB - FL - -- - 08393 - CNPF - 08393 - DIS
CPAO - (26493-1) - EMB - FL - -- - FOL 14603 -  - FOL 14603 - DIS
CPAO - (27467-1) - EMB - FL - -- - FOL 14783 -  - FOL 14783 - DIS
CNPF - (36781-1) - UMT - FL - -- - PD0018 -  - PD0018 - DIS
CPAF-AP - (8837-1) - EMB - FL - PP - 07266 -  - 07266 - DIS
CPATU - (37705-1) - EMB - FL - PP - 11641 -  - 11641 - DIS
CNPAT - (9150-1) - EMB - FL - -- - FL 02034 -  - 2006.02034 - DIS
CNPAB - (33125-1) - EMB - FL - -- - 674.38 -  - 0004425 - DIS
CPAA - (13235-1) - EMB - FL - -- - FOL3081 -  - FOL3081 - DIS
CPAF-RR - (9346-1) - EMB - FL - -- - FLORESTAL - 217 -  - FLOR - 217 - DIS
CPAF-RO - (10172-1) - EMB - FL - -- - FOL-7103 -  - 7103/06 - DIS
CPAP - (54881-1) - EMB - FL - -- - FL2005.00075 - o-4975 - 2005.00075 - DIS