Data/hora: 08/06/2024 06:28:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/02/2006	
Data da última atualização: 	09/02/2015	
Autoria: 	PEREIRA, J. C. D.; TOMASELLI, I.	
Título: 	A influência do desbaste na qualidade da madeira de Pinus elliiottii Engelm. var. elliiottii.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 49, p. 61-81, jul./dez. 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Como subsídio para o aprimoramento da qualidade da madeira de Pinus elliottii Engelm var. elliottii , plantado no sul do Brasil, foram estudados os efeitos de diferentes intensidades de desbaste em algumas de suas principais propriedades. Em função do aumento da intensidade de desbaste, observaram- se tendências de aumento da densidade básica, teor de lenho tardio, espessura dos anéis de crescimento, ângulo de inclinação das fibras e diâmetros externo e interno (lúmen) dos traqueóides. O comprimento dos traqueóides e os coeficientes de retratibilidade revelaram tendências inversas. Os teores de pentosana, lignina e celulose não foram significativamente influenciados pelo desbaste. A resistência à flexão estática apresentou seus maiores valores na madeira produzida nas parcelas submetidas a desbaste moderado, nas quais 25% da área basal foi removida.	
Palavras-Chave: 	Intensidade de desbaste; Propriedade da madeira; Slash pine; Thinning intensivity.	
Thesagro: 	Pinus Elliottii.	
Thesaurus Nal: 	wood properties.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/39093/1/Pag_61_81.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (39093-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS