Data/hora: 06/06/2024 14:01:58

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 18/11/1997
Data da última atualização: | 17/01/2023
Autoria: | FERREIRA FILHO, W. M.; ENGAS DA SILVA, F. O.; PEREIRA, S. M. R.; TORREAO, T. R.
Título: | Contribuicao a utilizacao de modelos hidrologicos para estudos de cheias no semi-arido nordestino.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE, 1., 1992, Recife, PE. Anais... Recife: Ed. Universitaria da UFPE, Grupo de Recursos Hidricos e Engenharia Ambiental, 1992. v.2, p.179-183.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho objetivou o estudo comparativo entre tres metodos hidrologicos de determinacao de hidrograma de cheia para duas bacias de caracteristicas hidrologicas e geomorfologicas distintas, situadas no semi-arido nordestino. Utilizou-se os metodos de Hidrograma Unitario Sintetico do Soil Conservation Science (SCS); metodo do Hidrograma Unitario Instalador de Hash e o metodo de Hidrograma Unitario Medio a partir de dados pluviometricos e fluviometricos observados. Os resultados obtidos apresentaram conclusoes assaz interessantes, quais sejam: os metodos do Hidrograma Unitario Sintetico do SCS e de Hash mostraram-se bastante semelhantes aos hidrogramas dos escoamentos superficiais utilizados para verificacoes; o metodo do Hidrograma Unitario Medio mostoru-se inadequado, mostrando que os hidrologos devem utiliza-lo com bastante cautela no semi-arido nordestino.
Palavras-Chave: | Cheia; Hidrograma; Recursos naturais.
Thesagro: | Bacia Hidrográfica; Hidrologia; Recurso Hídrico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (3850-1) - ADD - PL - PP - 333.91009813 - S612a -  - DIS