Data/hora: 07/06/2024 08:03:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	07/08/1996	
Data da última atualização: 	10/01/2023	
Autoria: 	PEREIRA, Z. M. R.	
Título: 	Possibilidade do uso de agua salina na recuperacao de solos sodicos do perimetro irrigado do Sao Goncalo.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Boletim Tecnico do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, Fortaleza, v.35, n.1, p.93-112, 1977.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste estudo, procurou aproveitar-se a propriedade que tem agua de elevada concentracao eletronica de flocular os caloides, facilitando, assim o movimento da agua no solo. O trabalho experimental foi realizado em laboratorio, usando-se amostras de solo com estrutura deformada. O experimento constou de 2 tratamentos. No tratamento I, iniciou-se a lavagem com a diluicao  1+1, passando-se sucessivamente por cada diluicao ate a agua de menor concentracao de sais; no II apenas a agua do Acude Sao Goncalo foi utilizada na lavagem dos solos. O tratamento I conseguiu elevar a condutividade hidraulica do solo Franco-arenoso, obtendo-se sua correcao apos o periodo de 11 dias de lavagem. A condutividade hidraulica do solo arenoso-franco variou muito, durante o tratamento, indicando ser necessario pesquisar o tempo ideal para cada diluicao permanecer em contato com o solo.	
Palavras-Chave: 	Classificacao; Paraiba; Recursos naturais; Rio Piranha.	
Thesagro: 	Cátion; Condutividade Hidráulica; Lixiviação; Solo; Solo Arenoso.	
Thesaurus Nal: 	Sousa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (2369-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS