Data/hora: 07/06/2024 02:45:31

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.
Data corrente: | 12/02/1993
Data da última atualização: | 12/02/1993
Autoria: | ERIE, L. J.; DEDRICK, A. R.; PEREIRA, Z. M. R.; BARRETO, A. N.
Afiliação: | USDA/ARS, Laboratorio de Conservacao de Agua dos EEUU Phoenix, Arizona/DNOCS, Recife-PE/EMEPA-PB.
Título: | Irrigacao por bacias em nivel: um metodo para economizar agua e trabalho.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Revista Economica do Nordeste, v.17, n.1, p.747-773, jan./mar. 1986.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este sistema de irrigaco esta ganhando importancia na agriculuta americana. Nos ultimos dez anos, esta modalidade de irrigacao superficial tem servido de instrumento de conservacao de solo e economia de agua e energia. Seu uso tem-se tornado extensivo no Arizona, California e outros locais dos Estados Unidos, por apresentar baixos custos operacionais e alta eficiencia na aplicacao de agua. A irrigacao por bacia em nivel de agua necessaria a cultura, no terreno nivelado e contornado com um dique, num curto espaco de tempo para permitir um rapido avanco da agua nos sulcos, nas melgas ou nas faixas, minimizando, assim, as perdas por percolacao profunda. O tamanho de uma bacia depende das caracteristicas de infiltracao da agua no solo, da vazao disponivel, do tipode cultura e da lamina a ser aplicada. Um bom conhecimento da dinamicade agua no solo e do calculo de sistematizacao sao necessarios ao projetista, no sentido de proporcionar adequadamente as dimensoes da area.Este manejo de irrigacao pode ser adaptado a todas as culturas e solos, mas o sucesso e maior em solos de textura media e pesada. As bacias em nivel tem sido usadas ha seculos na Italia e Russia; nos Estados Unidos foram utilizadas desde 1975 e, agora, no Brasil, com excelentes resultados.
Palavras-Chave: | Bacias em nivel; Level basins.
Thesagro: | Irrigação.
Thesaurus Nal: | irrigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)
Exemplares: | CPAMN-UEPP - (2028-1) - ADC - AP - -- - 338.05 -  - 338.05 - DIS