Data/hora: 07/06/2024 17:08:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	02/10/2006	
Data da última atualização: 	18/12/2019	
Autoria: 	PIRES, L. F.; MACEDO, J. R. de; SOUZA, M. D. de; BACCHI, O. O. S.; REICHARDT, K.	
Afiliação: 	L. F. PIRES, CENE/USP; JOSE RONALDO DE MACEDO, CNPS; MANOEL DORNELAS DE SOUZA, CNPMA; O. O. S. BACCHI, CENE/USP; K. REICHARDT, CENE/USP.	
Título: 	Gamma-ray-computed tomography to investigate compaction on sewage-slude-treated soil.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Applied Radiation and Isotopes, New York, v. 59, p.17-25, 2003.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Soil compaction is one of the fundamental parameters to evaluate the environmental impact of agricultural machinery traffic on soils. Compaction causes modifications on soil physical properties such as changes in porosity and structure that are related to soil water movement and gas exchange The objective of this work was to evaluate soil surface sealing after sewage-sludge application, and the influence of agricultural machinery traffic, through computed tomography. A first generation tomograph was used having a 137Cs source and a 3 in×3 in NaI(Tl) scintillation crystal detector coupled to a photomultiplier tube. Image analysis and tomographic unit profiles could successfully be used for the detection of soil surface sealing and soil compaction due to machinery traffic associated to sewage-sludge application.	
Palavras-Chave: 	Lodo de esgoto.	
Thesagro: 	Análise do solo; Compactação do Solo; Raio Gama.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/163852/1/Pires-Gamma-ray.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207372/1/Pires-Gamma-ray-computed.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6394-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2006.00036 - DIS