Data/hora: 19/06/2024 09:52:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	14/12/2023	
Data da última atualização: 	14/12/2023	
Autoria: 	PONCIANO, I. de M.; COELHO, E. F.; MIRANDA, J. H. de; PAMPONET, A. JOSÉ MENDES.	
Afiliação: 	ISAAC DE MATOS PONCIANO, ESALQ/USP; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; JARBAS HONORIO DE MIRANDA, ESALQ/USP; ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA.	
Título: 	Avaliação da influência da malha e comprimento de cabo coaxial na determinação do KP de sondas TDR.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais.	
Páginas: 	3 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) é uma importante técnica para medição da umidade e condutividade elétrica (Eca) no mesmo volume de solo. Sua aplicabilidade vem levando os pesquisadores à adoção de multiplexadores e cabos coaxiais de diversos comprimentos para suprir necessidades experimentais. Esta adoção pode influenciar no comportamento do pulso eletromagnético, e por conseguinte no Kp das sondas, agregando erros à estimativa da ECa do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do comprimento e da malha dos cabos de conexão TDR- multiplexador nível 1 (MN1) e MN1-multiplexador nível 2 (MN2) na determinação do kp das sondas. Para tal utilizou-se um TDR 100 e 4 multiplexadores, organizados em dois níveis (MN1 e MN2). O comprimento, bem como a variação de cobertura da malha foram introduzidas entre os níveis 1 e 2. Procedeu-se com o preparo de soluções de KCl de forma que a EC da água fosse: 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 e 6 dS.m-1. Realizaram-se as leituras com as sondas para os diversos arranjos de malha e comprimento de cabo. Verifica-se que o cabo com 65 % de cobertura para os diversos comprimentos avaliados foi o que se mostrou mais confiável na determinação do kp das sondas TDR.	
Thesagro: 	Comprimento; Condutividade Eletrica; Solo; Umidade.	
Thesaurus Nal: 	Electrical conductivity.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (33893-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS