Data/hora: 04/06/2024 10:59:48

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 13/09/2021
Data da última atualização: | 13/09/2021
Autoria: | PORTOCARRERO, H.; ANDRADE, A. G. de; CAMPOS, T. M. P. de.
Afiliação: | HUGO PORTOCARRERO, UERJ; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS; TÁCIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS, PUC-RIO.
Título: | Monitoramento automatizado do escoamento superficial em parcela experimental instalada em talude de corte.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Geo UERJ, n. 30, p. 277-304, 2017.
DOI: | http://doi.org/10.12957/geouerj.2017.18523
Idioma: | Português
Conteúdo: | O monitoramento do escoamento superficial constitui tema abordado em diversos estudos recentes, mas em parcelas experimentais as avaliações têm se limitado ao armazenamento das enxurradas em tanques visando à determinação do volume diário num procedimento trabalhoso. Neste trabalho foi desenvolvido sistema automatizado para monitoramento do escoamento superficial em parcela experimental mediante a instalação de calha Parshall instrumentada com transmissor de nível ultrassônico. O volume escoado passa pela calha e segue para a caixa coletora permitindo a execução das medições pelo método convencional. No experimento uma parcela com 11 m por 4 m foi instalada em um talude de corte com 60 m por 15 m e inclinação 66%. A vazão máxima instantânea no período avaliado foi de 8.35 m³/h em resposta a uma precipitação pluvial que chegou a 30.98mm/15min de intensidade. Os resultados comprovaram a eficiência do sistema, e mostraram que o volume escoado altera-se em poucos minutos respondendo às alterações na intensidade da precipitação. A deposição de sedimentos no sistema ocorreu, indicando a necessidade de manutenção periódica da calha após um período prolongado de chuvas intensas, porém não houve problemas na medição dos níveis no decorrer do período avaliado.
Palavras-Chave: | Calha Parshall; Escoamento superficial; Monitoramento automatizado; Transmissor de nível ultrassônico.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/225911/1/Monitoramento-automatizado-do-escoamento-superficial-2017.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20730-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS