Data/hora: 04/06/2024 01:53:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/08/2016	
Data da última atualização: 	08/08/2016	
Autoria: 	NEVES, T. A.; PROTÁSIO, T. de P.; TRUGILHO, P. F.; VALLE, M. L. A.; SOUSA, L. C. de; VIEIRA, C. M. M.	
Título: 	Qualidade da madeira de clones de Eucalyptus em diferentes idades para a produção de bioenergia.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista de Ciências Agrárias. Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, Belém, PA, v. 56, n. 2, p. 139-148, abr./jun. 2013.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.4322/rca.2013.022	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em razão das influências da idade e do clone na qualidade da madeira de Eucalyptus para a produção de bioenergia, torna-se importante desenvolver pesquisas para aprimorar e selecionar materiais genéticos para essa finalidade. Diante disso, os objetivos deste trabalho foram: verificar a influência da idade e do clone na qualidade da madeira de Eucalyptus para a produção de bioenergia e realizar a avaliação não destrutiva das árvores com o equipamento denominado Pilodyn®, visando à determinação das densidades básica e energética. Foram amostrados quatro clones de Eucalyptus spp em duas idades (55 e 67 meses). Determinaram-se as características dendrométricas das árvores, enquanto que, na madeira, foram quantificadas as densidades básica e energética, e determinados os teores dos componentes químicos elementares, moleculares e minerais, bem como o poder calorífico superior. O clone 3335 apresentou destaque para as características dendrométricas avaliadas nas duas idades e entre clones. Para esse clone, observou-se maior valor da densidade básica na idade de 67 meses. O teor de hidrogênio e a densidade energética da madeira não foram influenciados pela idade. Observou-se acréscimo dos teores de extrativos totais, lignina total e oxigênio na madeira com a idade e decréscimo do teor de carbono e cinzas. Para a produção de carvão vegetal, recomenda-se a utilização do clone 3335 na idade de 67 meses em virtude das características dendrométricas e dos valores de densidade básica e lignina total. Observou-se relação significativa entre a penetração do pino do Pilodyn® e as densidades básica e energética, com destaque para os modelos ajustados para as árvores na idade de 67 meses.	
Palavras-Chave: 	Método não destrutivo.	
Thesagro: 	Bioenergia; Eucalipto; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	Bioenergy; Eucalyptus; Nondestructive methods; Wood.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55182-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS