Data/hora: 07/06/2024 09:40:33

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 29/10/1993
Data da última atualização: | 13/11/2015
Autoria: | LANCHOTE, V. L.; SANTOS, A. C.; QUEIROZ, R. H. C.; BONATO, P. S.; SANTOS, N. A. G.; CERDEIRA, A. L.; CARVALHO, D.
Afiliação: | USP; USP; USP; USP; ANTONIO LUIZ CERDEIRA, CNPMA; USP.
Título: | Quantificacao de residuos de picloram em amostras por cromatografia a gas.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Toxicologia, v.6, 1993. Suplemento.
Páginas: | n.p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A contaminação de águas subterrâneas por resíduos de picloram e decorrente da media solubilidade em água e da moderada afinidade do herbicida por argila/numus. A concentração Máxima Tolerável de picloram na água potável, de acordo com a EPA, e 500 mg/l. O método utilizado para a detecção e quantificação do picloram em amostras de água emprega a cromofotografia gasosa com detecção por captura de elétrons. A preparação da amostra (110ml) e iniciada com a hidrolise em meio alcalino, seguida da adição do padrão interno (medazepan), extração com diclorometano (3 porcões de 5ml) em meio ácido e posterior derivação com HC1 0,5 N em metanol secado. Apos a extração dos esteres metílicos com diclorometano e evaporação da fase orgânica, o resíduo e retomado com acetona e analisado em coluna empacotada com 2% de SP 2110 e 1% de SP 2510, operando em 206 .C. A curva de calibração do picloram foi construída no intervalo 0,37 - 1,48 ug/l. O limite de quantificação do método e 0,28 ug/l com linearidade ate 3,7 ug/l. A precisão intra (n=10) e interensaios (n=5) do picloran adicionado em amostras de água (0,5 e 1,0 ug/l) resultou em coeficientes de variação inferiores a 10%. O método proposto e compatível com estudos da avaliação da contaminação de águas por resíduos de picloram e visa a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas nas regiões de Ribeirão Preto, Serrana e Guaíra.
Thesagro: | Água; Contaminação; Cromatografia Gasosa; Herbicida; Resíduo; Toxicologia.
Thesaurus Nal: | picloram.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (1596-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS