Data/hora: 19/06/2024 08:52:55

Biblioteca(s): | Embrapa Hortaliças; Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 07/01/1998
Data da última atualização: | 10/08/1999
Autoria: | ROCHA, F. E. de C.; OLIVEIRA, C. A. da S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPH, Brasilia, DF.
Título: | Avaliacao da precisao de plantio de duas plantadoras de alho.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.5, p.743-750, maio 1992.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dois prototipos de plantadora de alho foram desenvolvidos e avaliados. Um deles utilizou um mecanismo distribuidor de bulbilhod, do tipo espiral (prototipo A), e o outro, do tipo correia dentada (prototipo B). O prototipo A foi testado com bulbilhos classificados compeneiras dois, tres e quatro, e o prototipo B foi testado com bulbilhos nao classificados e com duas velocidades diferentes da correia dentada. O prototipo B apresentou maior precisao de plantio, uma vez que a percentagem de espacamento aceitaveis foi 20% superior e as percentagens de falhas e de bulbilhos duplos foram inferiores as obtidas com o prototipo A.
Palavras-Chave: | Allinum sativum; Seeding.
Thesagro: | Alho; Allium Sativum; Bulbo; Mecanização; Plantio.
Thesaurus Nal: | bulbs; garlic; mechanization; planting.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66396/1/Avaliacao-precisao.pdf
Registro original: | Embrapa Hortaliças (CNPH)

Exemplares:

CNPMS - (6921-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPH - (16335-1) - UPC - AP - -- -  -  - 630.5 - DIS