Data/hora: 08/06/2024 03:37:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	04/10/2007	
Data da última atualização: 	10/03/2008	
Autoria: 	SILVA, O. R. R. F. da; SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.; SOFIATTI, V.; SANTOS, J. W. dos.	
Afiliação: 	Embrapa Algodão Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva, Embrapa Algodão; João Cecílio Farias de Santana, Embrapa Algodão; Maurício José Rivero Wanderley, Embrapa Algodão; Valdinei Sofiatti, Embrapa Algodão.	
Título: 	Influência do beneficiamento do algodão sobre o conteúdo de (TRASH/G) na fibra, em algodoeiras do estado do Mato Grosso.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Anais... Uberlândia, 2007.	
Páginas: 	p. 1-5	
Descrição Física: 	1 CD-ROM	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Propôs-se, com este trabalho estudar o conteúdo de Neps/g na fibra do algodão durante o processo de beneficiamento em 12 algodoeiras do Estado de Mato Grosso. O experimento consistiu de uma combinação fatorial de quatro etapas de beneficiamento do algodão e 12 algodoeiras em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Amostras de algodão foram coletadas nas seguintes etapas: a) antes do descaroçamento, ou seja, o algodão em caroço passou por todos os processos de limpeza das algodoeiras; b) após o descaroçamento, coletou-se a fibra do algodão após
a ação das serras do descaroçador; c) sem costelation, a fibra não passou pelo processo de limpeza do costelado; d) com costelation, a fibra foi submetida ao processo de limpeza por este equipamento. Em todos os processos retiraram-se quatro amostras de pluma com peso individual de 350 gramas para serem analisadas mediante o instrumento AFIS (Advanced Fiber Information System) da Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis, para determinação do conteúdo de Neps/g da fibra. Os resultados obtidos revelam que o processo de descaroçamento proporciona incremento significativo de Neps/g, da ordem de 80% em relação ao processo de limpeza do algodão em caroço. Entre os processos de descaroçamento e limpeza da fibra por meio do costelation, constatou-se incremento de 23% no conteúdo de Neps/g na pluma. Das 12 algodoeiras avaliadas, quatro apresentaram conteúdo de neps/g na pluma considerado alto, necessitando de uma revisão geral nos equipamentos de beneficiamento e de limpeza.	
Palavras-Chave: 	Defeitos da fibra do algodão; Descaroçamento da fibra do algodão; Qualidade da fibra do algodão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (19431-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS