Data/hora: 14/06/2024 04:47:29

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 03/11/1993
Data da última atualização: | 07/06/2017
Autoria: | SANTILI, M. B.; LANCHOTE, V. L.; BONATO, P. S.; SANTOS, A. C.; QUEIROZ, R. N. C.; CERDEIRA, A. L.; CARVALHO, D.
Afiliação: | USP; USP; USP; USP; ANTONIO LUIZ CERDEIRA, CNPMA; USP.
Título: | Quantificação de resíduos de 2,4 D em amostras de água por cromatografia liquida de alta eficiencia.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Toxicologia, v.6, 1993. Suplemento.
Páginas: | n.p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os riscos de saudê do homem com a contaminação das aguas por resíduos de herbicidas são decorrentes da exposição diária a baixas concentrações. Considerando que a qualidade da água potável so pode ser assegurada através do estabelecimento de programas de monitoramento, foi desenvolvido um método para a analise de resíduos do herbicida 2,4 D utilizando a cromatografia liquida de alta eficiência com detecção por ultra-violeta a 284 nm. Apos hidrolise em meio alcalino, amostras de 100 ml de água foram adicionadas do padrão interno (clobazans) e extraídas em meio acido com três porcões de 5,0 ml de diclorometano. As fases orgânicas foram reunidas e evaporadas ate a secura sob corrente de gás inerte. Os resíduos foram retomados com 35 ul da fase móvel, constituída por metanol-tampão acetato 0,25 N pH 3,5 (6:4, v/v), e analisados com coluna Licnrocart (Merck), 125 - 4 mm, RP-8 (partículas de 5 um). O padrão interno e o 2,4 D foram eluídos, respectivamente, com tempos de retenção de 2,0 e 3,4 min. A curva de calibração foi construída no intervalo 0,4 - 1,6 ug/l com coeficientes de variação inferiores a 10%. O método apresenta sensibilidade compatível com a concentração máxima tolerável de 2,4 D na agua, proposta por órgãos governamentais com 100 ug/l.
Palavras-Chave: | 2; 4 D; Cromatografia liquida.
Thesagro: | Água; Contaminação; Herbicida; Resíduo; Toxicologia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (1602-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS