Data/hora: 06/06/2024 13:14:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	12/12/2006	
Data da última atualização: 	12/12/2006	
Autoria: 	CARVALHO, J. M. M. de; SANTOS, R. M. N.	
Título: 	A mamona e a produção de biodíesel no semi-árido brasileiro.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	BNB Conjuntura Econômica, Fortaleza, n. 9, p. 5-9, jun. 2006.	
ISSN: 	1807-8834	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O biodíesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação. Esta última, mais utilizada, consiste numa reação química de óleos vegetais ou de gorduras animais com um álcool de cadeia curta (geralmente etanol ou o metanol), estimulada por um catalisador. O biodíesel pode substituir total ou parcialmente o óleo díesel de petróleo em motores de ciclodíesel, automotivos ou estacionários, podendo ser usado em qualquer proporção com o díesel mineral. A mistura de 2% de biodíesel ao díesel de petróleo é chamada de B2 e assim sucessivamente, até o biodíesel puro, denominado B100. No Brasil, os primeiros passos sobre biodíesel datam de 1980 com a patente internacional de número PI-8007957, do professor Expedito Parente, da Universidade Federal do Ceará. No mundo, teve início em 1990, na União Européia, tendo à frente a Alemanha, França e Itália. Os Estados Unidos e Argentina já estabeleceram os padrões para o combustível. Outros países, como a Austrália, Malásia, Japão e Espanha possuem interesse em adquirir esse combustível.	
Palavras-Chave: 	Combustível biodegrável.	
Thesagro: 	Mamona.	
Thesaurus Nal: 	biodiesel.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (22419-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS