Data/hora: 08/06/2024 01:04:07

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 21/07/2009
Data da última atualização: | 29/07/2009
Autoria: | SANTOS, R. P. dos.
Título: | Qualidade da irrigação no Projeto Formoso em Bom Jesus da Lapa - Bahia.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | 2009.
Páginas: | 70 f.
Descrição Física: | il.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas.
Conteúdo: | Os perímetros irrigados do vale da Campanhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) exercem papel relevante no cenário econômico do Nordeste, pois, além de gerar emprego e renda para uma parte significativa da população, contribuem com parte expressiva da receita proveniente da atividade agropecuária. Apesar do agronegócio ser considerado rentável, são vários os problemas enfrentados pela cadeia produtiva, destacando-se as relações entre as propriedades físico-hídricas e químicas dos solos, além dos indicadores de uniformidade, cuja combinação, se inadequada, poderá promover quedas significativas na produtividade  e elevação dos custos de produção, principalmente em sistemas irrigados. Este trabalho teve o objetivo de avaliar qualidade da irrigação com base em indicadores de performance nas condições atuais de manejo e operação adotados no Projeto Formoso em Bom Jesus da Lapa, Ba, em 14 lotes irrigados por microaspersão convencional. Foram coletadas amostras em duas profundidade diferentes (0-30 cm e 30-60 cm) de diferentes perfis de solos cultivados com várias culturas, solo estes classificados como NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (NQ), LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico (LVAd), ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico (PVAd) e ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico (PVAe), determinando-se a granulometria, densidade do solo, porosidade total, macro e microporosidade, curva de retenção de água no solo, água disponível e disponibilidade total de água no solo (DTA). Foram avaliados teores de pH, macronutrientes (Ca, Mg, P, K e Na), além da percentagem de saturação de alumínio (m%), soma de bases (S), capacidade de troca de cátions (CTC) e percentagem de saturação de bases (V). A qualidade da irrigação foi avaliada com base em indicadores de performance (CUC, CUD, CUE e CV) em dois sistemas de irrigação (microaspesão e aspersão convencional). O perímetro irrigado de Formoso apresenta solos que são fisicamente bem distintos, necessitando de manejos diferenciados quanto à irrigação, verificou-se que os solos amostrados apresentam-se dentro da normalidade, levando a se ter preocupação com seu manejo. Quanto aos nutrientes, observou-se que, com excesão do fósforo, todos apresentaram-se em níveis adequados. Em relação aos sistemas avaliados, o sistema de irrigação por microaspersão mostrou-se mais eficiente que o da irrigação por aspersão convencional.
Thesagro: | Irrigação; Nutriente; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (25712-1) - ADD - TS - -- - TS2009/014 -  - 2009/014 - DIS