Data/hora: 13/06/2024 04:38:44

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/07/1993
Data da última atualização: | 08/07/1993
Autoria: | MACHADO, C. C.; CARVALHO, C. A. B. de; SANTOS, S. L. M. dos.
Título: | Desenvolvimento de um irregularimetro utilizavel na avaliacao da qualidade da superficie de rolamento de estradas agro-florestais.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.16, n.1, p.104-111, jan./abr. 1992.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esta pesquisa foi desenvolvida no "Campus" da Universidade Federal de Vicosa e em estradas vicinais do municipio de Vicosa-MG, visando desenvolver e avaliar um instrumento, deominado Irregularimetro, utilizavel na avaliacao da qualidade de rolamento dessas rodovias. As razoes que nortearam o desenvolvimento do Irregularimetro foram as pessimas condicoes da superficie de rolamento das rodovias agro-florestais, a inexistencia de um instrumento de baixo custo projetado para medir adequadamente a qualidade da superficie de rolamento dessas estradas no Brasile os altos custos inerentes ao transporte agro-florestal. Utilizou-se uma tecnica de amostragem estratificada, tendo a qualidade da pista derolamento como criterio de estratificacao. Definiu-se o modelo matematico por meio de regressao simples, envolvendo as tensoes eletricas medidas pelo Irregularimetro e os Quocientes de Irregularidade (QI) no padrao internacional. O modelo que melhor se ajustou foi o linear.
Thesagro: | Estrada Rural.
Thesaurus Nal: | rural roads.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10699-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS