Data/hora: 18/06/2024 03:16:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	29/10/2010	
Data da última atualização: 	21/02/2011	
Autoria: 	SILVA, A. M. da; ARMANI, A.; FINKLER, V. V.; BIRCK, N. M. M.; LORINI, I.	
Afiliação: 	ACIR MARTINS DA SILVA, COTRIGUAÇU; ADEMIR ARMANI, COTRIGUAÇU; VILMAR V. FINKLER, COTRIGUAÇU; NEUZA MOREIRA MARQUES BIRCK, COTRIGUAÇU; IRINEU LORINI, CNPSO.	
Título: 	Recirculação de fosfina em silos de alvenaria para eficácia do expurgo.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE PÓS-COLHEITA, 5., 2010, Foz do Iguaçu. Anais ... Londrina: Abrapós, 2010. p. 563-567. il. Organizado por Irineu Lorini, Maria Cristina Zborowski de Paula, Adriano Divino Lima Afonso.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dentre as principais pragas que atacam os grãos armazenados estão os insetos um dos mais importantes responsáveis pelas perdas na pós-colheita. O expurgo é uma técnica empregada para eliminar qualquer infestação de pragas em grão e a distribuição homogênea do fumigante é de fundamental importância para que se atinjam todos os insetos. O objetivo do trabalho  foi verificar a eficiência  da recirculação na distribuição do gás fosfina utilizado no expurgo para garantir uniformidade. Os resultados demonstraram que a distribuição do gás no silo foi uniforme com o uso da recirculação, mantendo-se acima de 400 ppm durante o período mínimo de 120 horas exigido para a eficiência do tratamento.	
Palavras-Chave: 	Recirculação.	
Thesagro: 	Armazenamento; Fosfina; Grão; Homogeneização; Praga de produto armazenado.	
Thesaurus Nal: 	Food grains; Storage insects; Storage pests.	
Categoria do assunto: 	O Insetos e Entomologia	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (31444-1) - UPC - PL - PP - 631.56 - C74892a -  - DIS