Data/hora: 18/06/2024 04:45:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	19/10/2010	
Data da última atualização: 	24/11/2010	
Autoria: 	PAMPONET, A. J. M.; COSTA, F. da S; SILVA, A. dos A. S. M. da; COELHO, E. F.; CARVALHO, G. C.	
Afiliação: 	Arthur J. M. Pamponet, UFRB; Flávio da S. da Costa, UFRB; Afrânio dos A. S. M. da SILVA, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; Gian Carlo Carvalho, UFRB.	
Título: 	Aplicação e disponibilidade de água no solo para bananeira irrigada sob duas densidades de plantas.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais: anais. Vitória: CONBEA, 2010. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	PDF.  0703-1.	
Conteúdo: 	O trabalho avaliou a aplicação de água na superfície e a 0,20 m de profundidade do solo na cultura da banana cv. Prata Anã usando três lâminas de irrigação por microaspersão com uma ou duas plantas por touceira. Utilizou-se o espaçamento de 2,0 m x 2,5 m com fileira simples com um microaspersor de vazão 109 L h-1 para quatro plantas (uma linha lateral para duas fileiras de plantas). O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em fatorial 3 x 2 e três repetições. Foram aplicadas três lâminas de água (L1 = 4,0 mm; L2 = 6,72 mm e L3 = 8,0 mm) sobre a condução de uma  e duas plantas por touceira. Os resultados indicaram que houve diferença significativa entre T1 (60% ETc) dos demais tratamentos para Coeficiente de Christiansen (CUC) tanto para a  distribuição de aplicação de água na superfície do solo quanto na uniformidade de umidade no perfil do solo até 0,20 m. Entretanto, o aumento da densidade de plantas não influenciou a distribuição de água na superfície ou abaixo da superfície do solo, com a porcentagem de água disponível em torno das plantas superior a 60%.	
Thesagro: 	Banana; Microaspersão.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (26937-1) - UPC - PL - PP - CD2010.007 -  - 2010.007 - PCT