Data/hora: 12/06/2024 14:47:45

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Semiárido; Embrapa Trigo.
Data corrente: | 18/11/1993
Data da última atualização: | 13/02/2017
Autoria: | SILVA, D. A. da.
Afiliação: | EMBRAPA-CPATSA, Petrolina,PE.
Título: | Irrigacao por cápsula porosa: caracteristicas e avaliacao do método sob pressão hidrostática.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | 1980.
Páginas: | 67 p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Ciências - Engenharia Civil) - Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande.
Conteúdo: | Os objetivos deste trabalho consistiram em testar a viabilidade do metodo de irrigacao por capsula porosa sob pressao hidrostatica e em determinar os efeitos das diferentes pressoes hidrostaticas e das populacoes de plantas por capsula sobre a producao do milho (Zea mays L.), cultivar Centralmex. Testou-se diferentes proporcoes de barbotinas A e B para confeccao das capsulas porosas, sendo que a proporcao 40% , 60% foi escolhida devido ao fato de ter apresentado melhores caracteristicas tecnicas no que diz respeito as liberacoes de agua e resistencia a compressao. O experimento de campo foi desenvolvido no Campo Experimental de Bebedouro do Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido (EMBRAPA/CPATSA), Petrolina-PE. O delineamento estatistico adotadofoi o de blocos ao acaso, com parcelas sub-divididas em tres tratamentos de pressoes hidrostaticas, 0,35; 0,50 e 0,75m e cinco sub-tratamentos com densidades de plantas correspondentes a 1; 4; 7; 10 e 13 plantas por capsula porosa, com tres repeticoes contendo cada uma dez capsulas porosas instaladas a 0,25m de profundidade e a 0% de declividade. Observou-se que as diferentes pressoes hidrostaticas influiram, significativamente, na liberacao de agua pelas capsulas e o consumo de agua, durante o ciclo de cultivo, variou de 796 a 1.000m3/ha para os diferentes tratamentos, indicando grandes economias de agua. Por outro lado, os tratamentos nao influiram significativamente quanto as alturas finais das plantas, das insercoes das espigas e a producao do milho.  ...
Palavras-Chave: | Avaliacao; Capsula porosa; Caracteristicas; Characteristics; Evaluation; Hydrostatic pressure; Method; Porous capsule.
Thesagro: | Irrigação; Método; Pressão Hidrostática.
Thesaurus Nal: | irrigation.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)

Exemplares:

CPAMN-UEPP - (5702-1) - ADD - TS - PP - TS 004/1980 -  - TS004/1980 - DIS
CPATSA - (8122-1) - ADD - TS - PP - 17/1980 -  - 1980.00017 - DIS
CNPT - (30021-1) - ADD - TS - -- - TS-0441 -  - 0441 - DIS
CNPAT - (15065-1) - ADD - TS - PP - 1980.019 -  - 2017.019 - DIS