Data/hora: 27/05/2024 19:50:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	12/06/2008	
Data da última atualização: 	02/01/2020	
Autoria: 	BASSOI, L. H.; FERREIRA, M. de N L.; COELHO, R. D.; SILVA, J. A. M. e; SILVA, E, E, G. da; MAIA, J. L. T.	
Afiliação: 	LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; Marcelo de Novaes Lima Ferreira, ESALQ; Rubens Duarte Coelho, ESALQ; José Antonio Moura e Silva, CNPq; Emanuel Elder Gomes da Silva, CNPq; Joselanne Luiza Trajano Maia, CNPq.	
Título: 	Goiabeira irrigada: consumo de água e coeficiente de cultura no Vale do São Francisco.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Inovação tecnológica: reorganização e sustentabilidade dos espaços produtivos: anais. Bonito: SBEA: Embrapa Agropecuária Oeste, 2007.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em Petrolina - PE, foram determinados alguns parâmetros para o manejo da irrigação da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, irrigada por micropaspersão, durante o terceiro ciclo de produção, entre junho e dezembro de 2001. Foram utilizados dois métodos para estimativa de evapotranspiração de referência, tanque classe A e Penman-Monteith FAO, e dois métodos para determinação do conteúdo de água no solo, sonda de nêutrons e TDR, utilizada no balanço hídrico do solo para estimativa da evapotranspiraçào da cultura. O coeficiente de cultura variou entre 0,54 a 0,88 (tanque e TDR), 0,62 a 0,97 (PM FAO e TDR), 0,59 a 0,85 (tanque e sonda de neutrons), e 0,61 a 1,03 (PM FAO e sonda de neutrons).	
Palavras-Chave: 	Semi-árido; Vale do São Francisoc.	
Thesagro: 	Água; Consumo; Evapotranspiração; Goiaba; Irrigação; Método.	
Thesaurus Nal: 	Guavas; Irrigation; Water.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/37926/1/OPB1796.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (37926-1) - UPC - AA - CD - 555 -  -  - DIS