Data/hora: 09/06/2024 17:13:35

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 30/01/2009
Data da última atualização: | 30/01/2009
Autoria: | SILVA, E. P. da; SOUZA, A. P. de; MINETTE, L. J.; BAETA, F. da C.; VIEIRA, H. A. N. F.
Título: | Avaliação biomecânica do trabalho de extração manual de madeira em áreas acidentadas.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 36, n. 79, p 231-235, set. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho teve por objetivo realizar a avaliação biomecânica do trabalho de extração manual de madeira
em áreas acidentadas. A pesquisa foi realizada em uma empresa do setor florestal, situada no Distrito
Florestal do Vale do Rio Doce, município de Guanhães, no Estado de Minas Gerais. O objeto de estudo
constituiu-se de 100% dos trabalhadores (29 pessoas) envolvidos na atividade de extração manual de
toras de eucalipto (censo ou população). A avaliação biomecânica foi realizada por meio do programa bidimensional
de predição de posturas e forças estáticas, desenvolvido pela Universidade de Michigan. Os resultados
evidenciaram que em ambas as etapas da atividade de extração manual existem riscos de lesões
para as articulações corporais. Os riscos de lesões aumentam à medida que os trabalhadores manuseiam
toras mais pesadas. Ao sustentar uma tora à altura do tronco, os riscos de lesões ao trabalhador tornam-se
mais graves. Ao término da pesquisa foi possível concluir que a atividade estudada expõe os trabalhadores
ao risco de lesão para as articulações dos cotovelos, coxofemurais e tornozelos, sendo o empilhamento a
etapa da atividade que mais expõe os trabalhadores florestais ao risco de lesão articular.

Palavras-Chave: | Biomecânica; Lesão músculo-esquelética.
Thesagro: | Ergonomia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44375-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS