Data/hora: 04/06/2024 03:39:02

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 08/08/2006
Data da última atualização: | 14/05/2022
Autoria: | SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.
Afiliação: | JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF.
Título: | Construção e avaliação do desempenho de três abanadoras de sementes.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 10, n. 1, p. 231-236, jan./mar. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os métodos de trilhamento das plantas não proporcionam grãos limpos, em condições de serem comercializados, semeados ou armazenados. É necessário que passem por um processo de limpeza com o fim de eliminar os fragmentos dos próprios grãos, detritos vegetais, folhas e pedaços de hastes. Os processos comuns de limpeza são pouco eficientes e os mais sofisticados podem não estar ao alcance de pequenos produtores. Objetivou-se, com este trabalho, construir três abanadoras e avaliar seu desempenho em sementes de arroz. Uma abanadora é provida de ventilador acionado a pedal; a outra possui ventilador acionado por motor elétrico e a terceira possui ventilador e peneiras movimentados por motor elétrico. Foram abanadas sementes com diferentes teores de impureza e em diferentes taxas de alimentação das máquinas. As abanadoras apresentaram maior eficiência de limpeza nas sementes com menor teor de impureza e na menor taxa de alimentação das máquinas. A eficiência foi considerada adequada para as sementes que possuíam até 4% de impureza antes da abanação. Com 6% de impureza, as sementes devem ser abanadas por três vezes, para ficarem com menos de 1% de impureza. A perda de sementes pelas abanadoras foi desprezível.
Palavras-Chave: | Abanadora; Construção.
Thesagro: | Arroz; Limpeza; Maquina; Maquina Agrícola; Oryza Sativa; Semente.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220181/1/rbea-2006.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)

Exemplares:

CNPAF - (23942-1) - UPC - AP - DD - 2006 -  - 2006 - DIS
CNPA - (17938-1) - ADD - AP - DD - 630.5 -  -  - DIS