Data/hora: 07/06/2024 18:26:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/05/2002
Data da última atualização: | 17/05/2002
Autoria: | IWAKIRI, S.; SILVA, J. R. M. da; MATOSKI, S. L. S.; LEONHADT, G.; CARON J.
Título: | Produção de chapas de madeiras aglomerada de cinco espécies de pinus tropicais.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 137-142, 2001.
ISSN: | 1415-0980
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar o potencial de utilização de cinco espécies de pinus tropicais para a produção de chapas de madeira aglomerada. As espécies estudadas foram Pinus oocarpa, P. caribatea, P. chiapensis, P. maximinoi; P. tecunumannii e mistura destas. As chapas foram produzidas com resina uréia-formaldeído, com massa específica nominal de 0,70... . As chapas de P. caribaea apresentaram maiores valores médios de absorção de água e inchamento em espessura. O P. tecunumannii foi a espécie que apresentou maior ligação interna das chapas. Para os módulos de elasticidade e ruptura não foram constatadas diferenças estatísticas entre as espécies, no entanto, a maior média absoluta para estas propriedades foi obtida para chapas de P. maximinoi. Todos so valores médios das propriedade mecânicas foram superiores ao valor mínimo referenciado na rma CS 236-66, indicando grande potencial destas espécies para produção de chapas de madeira aglomerada.
Palavras-Chave: | Aglomerado; Particleboard; Pinus tropical; Propriedade física; Tropical pine.
Thesagro: | Propriedade Mecânica.
Thesaurus Nal: | mechanical properties; physical properties.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (30201-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS