Data/hora: 10/06/2024 02:46:57

Biblioteca(s): | Embrapa Café; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 01/08/2013
Data da última atualização: | 07/04/2016
Autoria: | SILVA, J. de S. e.; VITOR, D. G.; LOPES, R. P.
Título: | Construção de ventiladores centrífugos para uso agrícola
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Café, 2013
Páginas: | 13 p.
Série: | (Embrapa Café. Comunicado técnico, 3).
ISSN: | 2179.7757
Idioma: | Português
Conteúdo: | Comunicado Técnico 3 Construção de Ventiladores Centrífugos para Uso Agrícola Introdução Na secagem, na aeração de grãos e nos sistemas que usam ventilação forçada, como as máquinas de separação, de limpeza, de transporte pneumático e mesmo em sistema de renovação ou aquecimento de ar para criação de animais, há necessidade de um componente para criar um gradiente energético que promova o movimento do ar por meio dos elementos do sistema e do produto. Na secagem de grãos, o ar, além de conduzir o calor, transporta a água evaporada do produto para fora do secador por meio do sistema de exaustão. Já na aeração, a função principal do ar é resfriar a massa de gãos, embora, às vezes, possa carrear pequenas quantidades de água vaporada, dependendo do manejo da aeração
Palavras-Chave: | Secagem de grão; Secagem de grãos de café; Ventilador.
Thesagro: | Maquina.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86859/1/Construcao-de-ventiladores.pdf
Registro original: | Embrapa Café (CNPCa)

Exemplares:

CNPCa - (815-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (54981-1) - EMB - FL - PP - 16528 - CAFÉ - 16528 - DIS
AI-SEDE - (54981-2) - EMB - FL - PP - 16528 - CAFÉ - 16528a - DIS
CPAMN - (32011-1) - EMB - FL - PP - FOL 08/18 -  - 2018.00008 - DIS