Data/hora: 10/06/2024 02:14:03

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 18/04/2008
Data da última atualização: | 18/04/2008
Autoria: | SILVA, P. M. de O.; MELLO, C. R. de; SILVA, A. M. da; COELHO, G.
Título: | Modelagem da hidrógrafa de cheia em uma bacia hidrográfica da região Alto Rio Grande.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.3, mai.-jun., p.258-265, 2008
Idioma: | Português
Conteúdo: | O escoamento superficial não é apenas o principal componente do ciclo hidrológico associado à erosão hídrica, mas também é responsável pelo transporte dos sedimentos. Dada a sua importância, diversos modelos hidrológicos foram desenvolvidos para melhor se entender este processo e representar o comportamento das bacias hidrográficas; objetivou-se, assim, avaliar a aplicação do Modelo Conceitual de Nash para geração do Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI), aos dados de escoamento superficial na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela. O HUI, gerado pelo Modelo Conceitual de Nash, apresentou boa precisão para modelagem do escoamento superficial nesta sub-bacia hidrográfica.
Palavras-Chave: | deflúvio; hidrograma unitário; modelo de Nash.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21052-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS