Data/hora: 05/06/2024 07:20:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	22/12/2020	
Data da última atualização: 	22/12/2020	
Autoria: 	BORGHI, E.; SILVA, P. R. A.; PEREIRA, J. C. S.; RUSCONI, L. E. M.; MOREIRA, M. A.	
Afiliação: 	EMERSON BORGHI, CNPMS; Paulo Roberto Arbex Silva, Unesp; Júlio César Santos Pereira, Unesp; Luiz Henrique Menck Rusconi, Unesp; Murilo Alves Moreira, LDC.	
Título: 	Semeadoras: no limite.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Cultivar Máquinas, v. 18, n. 209, p. 12-14, 2020.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A velocidade de deslocamento das semeadoras com dosadores pneumáticos pode ser maior em comparação com as semeadoras de dosadores mecânicos, mas nos dois casos, ultrapassar os limites estabelecidos pode causar falhas no estande de plantio.	
Thesagro: 	Equipamento Agrícola; Semeadura Mecânica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (29472-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS