Data/hora: 11/06/2024 20:53:29

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 06/08/1999
Data da última atualização: | 06/08/1999
Autoria: | MEDINA, V. M.; CERQUEIRA, R. C.; SILVA, S. O.
Afiliação: | Embrapa-CNPMF; AGRUFBA.
Título: | Instrumento para avaliar a resistencia de frutos de banana ao despencamento
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v.11,(supl.) p.130, Londrina, 1999
ISSN: | 0103-3131
Idioma: | Português
Notas: | In: Suplemnto. Resumo de trabalho apresentado no 7 Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, Brasilia, julho de 1999
Conteúdo: | O Programa de melhoramento de Banana da Embrapa Mandioca e Fruticultura tem gerado varios hibridos com o objetivo de obter cultivares com boas caracteristicas, como produtividade e resistencia a pragas e doencas, dentre as quais a `Pioneira', que tem sofrido rejeicao pelo produtor e consumidor devido ao facil despencamento dos frutos maduros. Com o objetivo de avaliar esta caracteristica com maior seguranca antes de lancar a nova cultivar no mercado, assim como na avaliacao de outros tratamentos que oferecam maior resistencia ao despencamento, e que foi desenvolvido este instrumento. O despencador, foi desenvolvido no Laboratorio de Fisiologia Pos-Colheita da Embrapa Mandioca e Fruticultura e consta de um chassi de madeira, sobre o qual desloca-se um trem tracionador de metal. No orificio anterior do trem insere-se o pedicelo da banana, o qual e preso por uma presilha que se desloca em um tubo cursor. No orificio posterior do trem e inserido o pistao de um penetrometro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (4958-1) - ADD - AP - -- - 581.1 -  - 581.1 - DIS