Data/hora: 09/06/2024 09:27:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	21/10/1999	
Data da última atualização: 	03/07/2019	
Autoria: 	YANAI, K.; SILVEIRA, G. M. da; LANÇAS, K. P.; CORREA, I. M.; MAZIERO, J. V. G.	
Afiliação: 	KIYOSHI YANAI, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA/Centro de Mecanização e Automação Agrícola; GASTÃO MORAES DA SILVEIRA, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA; KLEBER PEREIRA LANÇAS, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Departamento de Engenharia Rural - FCA; ILA MARIA CORRÊA, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA/Centro de Mecanização e Automação Agrícola; JOSÉ VALDEMAR GONZALEZ MAZIERO, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA/Centro de Mecanização e Automação Agrícola.	
Título: 	Desempenho operacional de trator com e sem o acionamento da tração dianteira auxiliar.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 8, p. 1427-34, ago. 1999	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Operational performance of a tractor with and without the use a wheel assist drive.	
Conteúdo: 	Entre os fatores que podem influenciar o desempenho de tracao do trator agricola, destacam-se a pressao de inflacao e a carga sobre o rodado motriz. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar, em situacao de campo, a influencia dos fatores inflacao (sob quatro niveis) e carga sobre o rodado motriz (sob quatro niveis), combinados com e sem o uso da tracao dianteira auxiliar. O experimento, totalizando 32 tratamentos com tres repeticoes, foi distribuido em blocos ao acaso. O trator estudado foi submetido a uma forca de tracao constante na barra de tracao, imposta por outro trator. Os resultados evidenciaram a influencia significativa da lastragem nos parametros patinagem e coeficiente de tracao, que aumentaram com a reducao da carga sobre o rodado. A pressao de inflacao influiu significativamente nos parametros patinagem, velocidade de deslocamento e potencia na barra, sem no entanto apresentar tendencia de comportamento. O uso da tracao dianteira auxiliar mostrou vantagens significativas em relacao aos mesmos parametros anteriores. A interacao dos fatores pressao de inflacao e carga sobre o rodado mostrou que determinadas combinacoes de pressao foram mais favoraveis para o desenvolvimento de maior velocidade e menor patinagem. As caracteristicas relacionadas ao desempenho do motor (consumo horario e rotacao do motor) nao foram afetadas por nenhum dos fatores e/ou suas interacoes.	
Palavras-Chave: 	Agricultural Tractor; Ballast; Barra de tracao; Drawbar; Lastragem; Trator agricola.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/16291/1/Pab97074.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (16291-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS