Data/hora: 03/06/2024 07:53:29

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/03/2009
Data da última atualização: | 06/03/2009
Autoria: | LOPES, S. E.; FERNANDES, H. C.; MACHADO, C. C.; RINALDI, P. C. N.; SILVEIRA, J. C. M. da.
Título: | Compactação de um latossolo submetido ao tráfego do "Clambunk".
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, São Paulo, n. 72, p. 23-28, dez. 2006.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O aumento significativo do uso de máquinas na produção florestal pode acarretar danos ao solo, principalmente
em termos de compactação causada pelo tráfego destas máquinas. Diante disso, o objetivo deste
trabalho foi avaliar os níveis de compactação do solo causado pelo tráfego excessivo do trator de arraste
de madeira Clambunk. As variáveis físicas do solo analisadas foram: densidade e a resistência do solo à
penetração. As amostras de solo foram coletadas em 4 pontos igualmente espaçados ao longo das trilhas
de tráfego e sem tráfego (testemunha), em três níveis de profundidade (0?15 cm, 15?30 e 30?50 cm). A
análise estatística dos resultados foi feita mediante análise de variância e os dados submetidos ao teste
Dunnet, a 5% de probabilidade. Esta análise permitiu constatar que o Clambunk na profundidade entre
0?15 cm alterou a densidade do solo quando trafegou uma e duas vezes carregado. Nestas condições, os valores foram de 1,32 e 1,37 g cm-3, respectivamente.

Palavras-Chave: | Máquina florestal; Trilhas de arraste de madeira.
Thesagro: | Compactação do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44659-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS