Data/hora: 04/06/2024 06:28:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/03/2009	
Data da última atualização: 	06/03/2009	
Autoria: 	LOPES, S. E.; FERNANDES, H. C.; MACHADO, C. C.; RINALDI, P. C. N.; SILVEIRA, J. C. M. da.	
Título: 	Compactação de um latossolo submetido ao tráfego do "Clambunk".	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, São Paulo, n. 72, p. 23-28, dez. 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O aumento significativo do uso de máquinas na produção florestal pode acarretar danos ao solo, principalmente
em termos de compactação causada pelo tráfego destas máquinas. Diante disso, o objetivo deste
trabalho foi avaliar os níveis de compactação do solo causado pelo tráfego excessivo do trator de arraste
de madeira Clambunk. As variáveis físicas do solo analisadas foram: densidade e a resistência do solo à
penetração. As amostras de solo foram coletadas em 4 pontos igualmente espaçados ao longo das trilhas
de tráfego e sem tráfego (testemunha), em três níveis de profundidade (0?15 cm, 15?30 e 30?50 cm). A
análise estatística dos resultados foi feita mediante análise de variância e os dados submetidos ao teste
Dunnet, a 5% de probabilidade. Esta análise permitiu constatar que o Clambunk na profundidade entre
0?15 cm alterou a densidade do solo quando trafegou uma e duas vezes carregado. Nestas condições, os valores foram de 1,32 e 1,37 g cm-3, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Máquina florestal; Trilhas de arraste de madeira.	
Thesagro: 	Compactação do Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44659-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS