Data/hora: 17/06/2024 18:01:25

Biblioteca(s): | Embrapa Café; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 29/07/2013
Data da última atualização: | 07/04/2016
Autoria: | SOARES, S. F.; MORELI, A. P.; DONZELES, S. M. L.; PREZOTTI, L. C.
Afiliação: | SAMMY FERNANDES SOARES, SAPC; ALDEMAR POLONINI MORELI, INCAPER; SÉRGIO MAURÍCIO LOPES DONZELES, UFV; LUIZ CARLOS PREZOTTI, INCAPER.
Título: | Reúso da água na produção de café cereja descascado.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Café, 2012
Páginas: | 8 p.
Série: | (Embrapa Café. Circular técnica, 1).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de reduzir o volume de água empregado no processamento de café via úmida foi desenvolvido um sistema de remoção de resíduos de baixo custo, denominado ?Sistema de Limpeza de Águas Residuárias? (SLAR). Ele é constituído basicamente de caixas e peneiras que associam os processos de decantação e peneiramento e pode ser construído nas propriedades rurais.
Palavras-Chave: | Café cereja; Café maduro.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86772/1/Reuso-da-agua.pdf
Registro original: | Embrapa Café (CNPCa)

Exemplares:

AI-SEDE - (54967-1) - EMB - FL - PP - 16527 - CAFÉ - 16527 - DIS
AI-SEDE - (54967-2) - EMB - FL - PP - 16527 - CAFÉ - 16527a - DIS
CNPCa - (813-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS