Data/hora: 25/05/2024 07:42:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	18/12/2013	
Data da última atualização: 	30/03/2023	
Autoria: 	COSTA, W. de M.; LAVANDER, H. D.; OLIVEIRA, L.; SOUZA, A. B. de; GÁLVEZ, A. O.; ARANA, L. A. V.	
Afiliação: 	Weruska de Melo Costa, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Departamento de Biologia; Henrique David Lavander, UFRPE, Departamento de Pesca e Aquicultura; Leônidas Oliveira, UFRPE, Departamento de Pesca e Aquicultura; André Batista de Souza, UFRPE, Departamento de Pesca e Aquicultura; Alfredo Olivera Gálvez, UFRPE, Departamento de Pesca e Aquicultura; Luiz Alejandro Vinatea Arana, Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Aquicultura.	
Título: 	Remoção de compostos nitrogenados e fosfatados de efluentes por meio de reator anaeróbico com fluxo ascendente.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 8, p. 1168-1170, ago. 2013.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Notas Científicas.
Título em inglês: Removal of nitrogen and phosphate compounds from wastewater  by an upward?flow anaerobic reactor.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a remoção de compostos nitrogenados e fosfatados e da carga orgânica poluidora oriunda de cultivo heterotrófico de camarão marinho, por meio de reator anaeróbico. Foi construído um reator com fluxo ascendente, em que os efluentes de entrada e saída foram avaliados continuamente durante 120 horas, com três repetições. Os parâmetros físicos e químicos avaliados foram: temperatura, pH, condutividade, ortofosfato, nitrito, nitrato, amônia, demanda química de oxigênio e sólidos totais. O reator permaneceu estável, com boas condições de retenção de sólidos. O reator anaeróbico removeu 96,7% do nitrogênio amoniacal e 91% de ortofosfatos dos efluentes de cultivo de camarão marinho, o que mostra que os efluentes tratados estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação.	
Palavras-Chave: 	Água residual; Controle de poluição; Cultivo de camarão; Qualidade de água.	
Thesaurus Nal: 	Litopenaeus vannamei; Pollution control; Shrimp culture; Wastewater; Water quality.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94279/1/Remocao-de-compostos-nitrogenados.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (55414-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS