Data/hora: 18/06/2024 02:08:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	30/09/1996	
Data da última atualização: 	21/01/2020	
Autoria: 	SOUZA, K. X. S. de; ARMENTANO, V. A.	
Afiliação: 	KLEBER XAVIER SAMPAIO DE SOUZA, FEE/UNICAMP; VINÍCIUS AMARAL ARMENTANO, FEE/UNICAMP.	
Título: 	Multi-item lot sizing by the cross decomposition method.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	In: ALIO/EURO WORKSHOP ON PRACTICAL COMBINATORIAL OPTMIZATION, 1989, Rio de Janeiro. Annals... Rio de Janeiro: UFRJ-COPPE, 1989.	
Páginas: 	p. 78-86.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Multi-item lot sizinhg scheduling involves the determination of production quantities in different periods in the presence of resource constraints. The model presented in this paper includes a setup time for the production of a lot of an item. The production of items in a given period is constrained by a limited regular time and a limited overtime. Moreover the production level of any item in a given period is also limited. This problem is tackled by the Cross Decomposition method which can provide an optimal solution or a near optimal solution if computational time is restricted.	
Palavras-Chave: 	Decomposição cruzada; Dimensionamento de tamanho de lotes; Lot sizing with setup times; Multi-item lot sizing; Pesquisa operacional; Planejamento de produção; Programação inteira.	
Thesaurus Nal: 	resource allocation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (4294-1) - ADD - SP - PP -  -  - 1996.00099 - DES
CNPTIA - (4294-2) - ADD - PC - DD -  -  -  - DIS