Data/hora: 31/05/2024 06:32:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/01/2006	
Data da última atualização: 	12/07/2018	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.; MASCARENHAS, S.; CRUVINEL, P. E.; REICHARDT, K.; STOLF, R.	
Título: 	Using a computed tomography miniscanner for studying tillage induced soil compaction.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Soil Tecnhology, Cremlingen, v.2, p.313-321, 1989.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Gamma0ray computed tomography (CT) is used to study thin compacted soil layers, such as millimeter thick "blades" that occur at plowing depth.The technique has the advantage, over the traditional gamma-ray attenuation techniques, of opening the possibility of measuring water contents and bulk-densities of odd-shaped samples.	
Palavras-Chave: 	CT; Gamma-ray.	
Thesaurus Nal: 	soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9093-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00047 -  - 1989.00047 - DIS