Data/hora: 07/06/2024 16:17:18

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Ocidental.
Data corrente: | 16/02/2017
Data da última atualização: | 23/02/2017
Autoria: | TAVARES, P. L.; CAMPOS, F. P. V. de; TAVARES, A. M.
Afiliação: | PEDRO L. TAVARES, UFJF; FABRÍCIO P. V. de CAMPOS, UFJF; ADAUTO MAURICIO TAVARES, CPAA.
Título: | Adequação de iluminação artificial para insetos submetidos a ambiente controlado.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 68., 2016, Porto Seguro. Resumos.... São Paulo: SBPC, 2016.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Experimentos com insetos são efetuados com indivíduos criados em câmaras com fotofase e escotofase pré-determinadas, entretanto, sem reproduzir de maneira fidedigna outros elementos que caracterizam o comportamento da luz natural. Isto pode afetar significativamente a fisiologia e o metabolismo dos insetos, em especial sua produção de hormônios e feromônios. Neste contexto, emular aspectos da luz natural é fundamental para se aplicar a reprodutibilidade do ambiente em situações de experimentos de laboratório sob uso de luz artificial. Com esse objetivo foi desenvolvido um dispositivo intitulado de “Dimmer-Timer” cuja proposta de adequação aborda três âmbitos de estudo da fonte luminosa: dimerização, qualidade do espectro de frequência emitido e intensidade de brilho.
Palavras-Chave: | Circuito de acionamento para LED; Controle de Intensidade de Luz; Dispositivo; Luminação Artificial.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155932/1/5394-1f60e6e3e15ff9a4ae97b8bc48e786958.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)
Exemplares: | CPAA - (36071-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS