Data/hora: 09/06/2024 20:45:52

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 09/10/2013
Data da última atualização: | 09/10/2013
Autoria: | TEIXEIRA, J. P.; TORRE NETO, A.; GHINI, R.
Afiliação: | JOÃO PAULO TEIXEIRA, FAJ; ANDRE TORRE NETO, CNPDIA; RAQUEL GHINI, CNPMA.
Título: | Calibração dos sensores de CO2 do ar do experimento FACE.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 7., 2013, Campinas. Anais... Campinas: ITAL, 2013. 1 CD ROM. Nº 13416.
Páginas: | 6 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: O experimento FACE (Free Air Carbon-dioxide Enrichment), localizado na Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP), tem o objetivo de estudar os impactos do aumento da concentração de CO2 da atmosfera sobre a cultura do café. Sensores comerciais de CO2, baseados na técnica IRGA (Infrared gas analyzer), estão instalados na área e são parte fundamental da instrumentação do sistema. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de calibração desses sensores. Para garantir maior eficiência no processo, foi implementado um kit que possibilita a calibração de até seis sensores simultaneamente. O método se mostrou eficaz em 75% dos sensores modelo GMP222 e 100% dos sensores modelo GMP343, ambos fabricados pela empresa Vaisala.
Palavras-Chave: | Cardon dioxide; CO2; Coffee; Free Air Carbon-dioxide Enrichment; IRGA; Sensor; Sensors.
Thesagro: | Café; Clima; Dióxido de carbono.
Thesaurus Nal: | Climate change.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/90691/1/2013AA36.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (12812-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS